우레탄  MSDS

율 산 화 학

물질안전보건자료-MSDS

(이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 작성됨)

적용대상: 본 제품의 제조자,사용자, 운송자등 모든 취급자 및 관리자

1. 화학제품과 제조회사에 관한 정보

가. 제 품 명: 우레탄

나. 제 품 의 용 도 : 페인트 희석제. 세척제

다. 제 조 자 정 보

제조회사 : 율 산 화 학

주    소 : 경남 김해시 유하동 586-2

전화번호 : 055)313-5404

2. 위 험 ․유 해 성

가. 유 해 성 분 류           과민성 물질 :구분1

자극성 물질:구분2

인화성 물질:구분3

환경유해 물질: 구분2

생식독성 물질:구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :

신호어   :   위험

유해.위험 문구            H226 인화성액체 및 증기

H302 삼키면 유해함

H311 피부와 접촉하면 유독함

H315 피부에자극을 일으킴

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

H411 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방                   P201 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리 하시오 - 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하시오

P240 용기․수용설비를 접지․접합시키시오

P241 폭발방지용 전기, 환기, 조명, 장비등 을 사용하시오

P242 스파크가 발생하지 않은 도구를 사용하시오

P280 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하시오

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오

P273 환경으로 배출하지 마시요

대응      P303+P361+P353 피부또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗기                   거나 제거히시오.  피부를 물로 씻으시오/샤워하시오

P370+P378 화재시 불을 끄기 위해 소화기를 사용하시오

P301+P310 삼켰으면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

P311 토하게 하지 마시오

P362오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언․주의를 받으시오

P391 누출물을 모으시오

저장       P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오

P405 밀봉하여 저장하시오

폐기      P501(관련법규에 명시된 경우 규정에 따라) 내용물∙용기를 폐기하시오.

다. 유해⋅위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해⋅위험성(NFPA)

보건        1

화재        2

반응성      0

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

명칭             이명(異名)       CAS번호또는식별번호     함유량(%)

자이렌                              1330-20-7.            40~45%

토루엔                              108-88-3               10%

K100                               64742-95-6             10%

MIBK                                 108-10-1              5%

BA                                  123-86-4              4%

R-PM                                107-98-2            25~30%

4. 응 급 조 치 요 령

가. 눈 에 들 어 갔 을 때 : 흐르는 깨끗한 물로 15분 이상 세정 후 의사의 진료를 받는다.

나. 피 부 에 접 촉 했 을 때

:오염된 피복을 제거한 후 물과 비누로 충분히 세정하고 필요시 의사의 진료를

받는다.

다. 흡 입 했 을 때

:폭로지역을 벗어나 신선한 장소로 이동하여 신선한 공기를 들여 마신다.

필요하면 의사의 진료를 받는다.

라. 먹 었 을 때 : 15분 이내에 위세척을 실시하고 즉시 의학적 조치를 취한다.

마. 의 사 의 주 의 사 항 :  증상에 따라 적절한 치료를 한다.

5. 폭 발 ․화 재 시 대 처 방 법

가. 적절한(부적절한)소화제 :

이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물 분무를 사용할 것
질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :

극인화성 액체 및 증기
격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

대부분 물보다 가벼움.

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에       축적 될 수 있음.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오.

탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시         오.

탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면                 물러나 타게  놔두시오.

6. 누 출 사 고 시 대 처 방 법

가. 인 체 를 보 호 하 기 위 해 필 요 한 조 치 사 항

호흡기구 및 적절한 보호구를 착용할 것.

위험지역을 격리 시키고 출입 금지할 것.유출물질과 접촉하지 말 것.

나. 환 경 을 보 호 하 기 위 해 필 요 한 조 치 사 항

오염물질을 즉시 제거하고 오염물질이 타 지역으로 누출되는 것을 막을 것.

토양 또는 수중 유출을 막을 것.

다. 정 화 또 는 제 거 방 법

모재, 보루, 기름처리제등의 흡수제로 딱아낼 것.

폐기용 용기에 담아 폐기할 것.

7. 취 급 및 저 장 방 법

가. 안 전 취 급 요 령

적절한 호흡용 보호구,내화학성이 있는 장갑,보호안경,보호의를 착용할 것.

사용 시 반드시 접지를 하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용할 것.

환기장치를 설치할 것.

나. 보 관 방 법

혼합 위험성이 있는 물질과는 격리시키고 산 또는 산화제와의 접촉을 피할 것.

열, 스파크, 불꽃 등과 격리 할 것.

정전기 발생이 없는 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것.

8. 노 출 방 지 및 개 인 보 호 구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학전 노출기준 등

국내규정

자이렌 TWA : 100ppm (435mg/m3), STEL : 150ppm (655mg/m3)

토루엔 TWA : 50ppm(188mg/m3), STEL : 150ppm (560mg/m3)

MIBK  TWA : 50ppm, STEL:75ppm

BA    TWA : 150ppm, STEL:200ppm

R-PM TWA : 540ppm, STEL:150ppm

ACGIH 규정

자이렌 TWA : 100ppm (435mg/m3), STEL : 150ppm (655mg/m3)

토루엔 TWA : 100ppm (375mg/m3), STEL : 150ppm (560mg/m3)

K100  TWA :1,2,4-트리메틸벤젠,1,3,5-트리메틸벤젠 -25 ppm (125 mg/m3)

MIBK  TWA : 50ppm, STEL : 75ppm

BA    TWA : 150ppm, STEL:200ppm

R-PM TWA : 50ppm, STEL:100ppm

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학         적 관를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구 :

•호흡기보호 :

노출되는 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호         흡용 보호구를 착용하시오.

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독         마스크 (유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스         크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유         기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산         성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.5%),         송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오.

•눈 보호 :

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 증기상태의 유기물질로 부터        눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오.

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

•손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시         오.

•신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시         오.

9. 물 리 ․화 학 적 특 성

가. 인 화 점 22℃ 이상

나. 자 연 발 화 점 464℃

다. 최저 / 최고 인화한계치 1vol% / 7.6vol%

라 . 외 관 투명한 액상                          마. 산 화 성 자료 없음

바. 냄 새 용제 냄새                             사. 증 기 압 자료 없음

아. H (10%SOL.) 자료 없음                     자. 비 중(15/4℃) 0.8 - 1.0

차. 용 해 도 자료 없음                          카. 분 배 계 수 자료 없음

타. 끓는점 / 끓는점 범위 자료 없음              파. 증 기 밀 도 >1

하. 녹는점 / 녹는점 범위 자료 없음              거. 점 도 7-12 SEC/FORD#4

너. 폭 발 성

점화원과 접촉시

산화제 접촉시

더. 분 자 량 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성 :

극인화성 액체 및 증기

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음.

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질 : 가연성물질, 환원성물질

라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우         유독한 가스가 발생될 수 있음      부식성/독성 흄, 자극성, 독성 가스

11. 독성에관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음

나. 건강유해정보

급성독성

경구              크실렌 : LD50 > 5,000 mg/kg (경구 - 쥐)

톨루엔 : LD50 > 2,600 mg/kg (경구 -토끼)

K100  : LD50 > 3,400~6,000mg/kg (경구 - 쥐)

MIBK  : LD50 > 2080 mg/kg (경구 - 라트)

BA    : LD50 > 14130mg/kg (경구 _ 라트)

R-PM : LD50 > 4,018mg/kg (경구 - 쥐)

흡입              크실렌 : LC50 = 6,225ppm/12h (흡입 - 쥐)

톨루엔 : LC50 = 13mg/4h (흡입 - 토끼)

K100  : LC50 = 24mg/4h (흡입 - 쥐)

MIBK  : LC50 = 4,000ppm/12h (흡입 - 쥐)

BA    : LD50 = 21mg/4h (흡입 - 토끼)

R-PM : LD50 = 25.8mg/6h  (경구 - 쥐)

12. 환 경 에 미 치 는 영 향

가. 수 생 및 생 태 독 성 자료 없음

나. 토 양 이 동 성 자료 없음

다. 잔 류 성 및 분 해 성 자료 없음

라. 동생물의 생체내 축적 가능성 인체축적 가능성 있음.

13. 폐 기 시 주 의 사 항

가. 폐기물 관리법상 규제현황 지정(특정) 폐기물

나. 폐 기 방 법 고온열분해 처리하여야 한다.

다. 폐 기 시 주 의 사 항 정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것.

14. 운 송 에 필 요 한 정 보

가. 유엔번호(UN No.)             1993

나. 적정선적명                    우레탄

다. 운송에서의 위험성 등급        3

라. 용기등급                      III

마. 해양오염물질                  비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치               F-E

유츌시 비상조치               S-D

15. 법 적 규 제 현 황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제39조 (유해물질의 표시)

제41조 (물질안전보건자료의 작성, 비치 등)

나. 화학물질관리법 등 타부처의

화학물질관리 관련법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 위험물 제4류 2석유류

라. 폐기물 관리법에의한 규제 :자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에의한 규제 : 자료 없음

16. 기 타 참 고 사 항

가. 자 료 의 출 처

율산화학 품질관리팀

나. 작 성 일 자 2013년 2월 28일

다. 개정횟수 및 최종개정일자

개정횟수 : 3회

최종개정일자  2018년 7월 20일